# PERFORATIEMODULE (MX-PN13B)

## Overzicht

De perforatiemodule kan op een finisher (voor het nieten van 100 vellen) of nietfinisher (voor het nieten van 100 vellen) worden geïnstalleerd om het uit te voeren papier te perforeren.
Een nietfinisher of finisher (voor het nieten van 100 vellen) is vereist om de perforatiemodule (voor het perforeren van 100 vellen) te kunnen installeren.

### Perforatieafval verwijderen

Perforatieafval van perforaties wordt verzameld in de perforatieafvalbak.
Volg de bedieningsprocedure om perforatieafval te verwijderen.

1. #### Open het voorpaneel

2. #### Pak de hendel van de perforatieafvalbak vast, trek de bak rustig naar buiten en verwijder het perforatieafval

   Gooi het perforatieafval weg in een plastic zak of een andere houder en zorg ervoor dat het afval niet verstrooid raakt.

3. #### Duw de bak rustig weer naar binnen

4. #### Sluit de voorklep

Terug naar begin