# UITVOERINSTELLINGEN

## Overzicht

Configureer de uitvoerinstellingen voor kopieën met Sorteren, Groep, Staffel, Scheidingspagina, Nieten, Perforeren of Vouwen. Geef ook de uitvoerbestemming van kopieën op.

### Uitvoerlade

Geef de bestemming van uitgevoerde kopieën op.
Als een finisher (voor het nieten van 100 vellen) of nietfinisher (voor het nieten van 100 vellen) is geïnstalleerd, kunt u [Staffellade] of [Middelste lade] selecteren.
Als een finisher (voor het nieten van 50 vellen) of nietfinisher (voor het nieten van 50 vellen) is geïnstalleerd, kunt u [Staffellade] of [Bovenlade] selecteren.
Als een stapeleenheid met grote capaciteit is geïnstalleerd, kunt u [Bovenlade] of [Stapelen] selecteren.

- UITVOERBESTEMMING WIJZIGEN

### Staffel

Met deze functie voert u kopieën uit en legt u ze verschoven af per set. De staffelfunctie kan worden ingeschakeld door het selectievakje in te stellen op en worden uitgeschakeld door het selectievakje in te stellen op .
Deze functie is beschikbaar als een finisher, nietfinisher of stapeleenheid met grote capaciteit is geïnstalleerd en [Staffellade] of [Stapelen] is geselecteerd als uitvoerlade.
Als de nietfunctie wordt geselecteerd, wordt het vinkje bij Staffel automatisch verwijderd.

### Scheidingspagina

Deze functie voegt scheidingspagina's toe na het opgegeven aantal kopieën of voor elke taak die wordt uitgevoerd.
De functie voor scheidingspagina's is alleen beschikbaar als een finisher, nietfinisher of stapeleenheid met grote capaciteit is geïnstalleerd.

- EEN SCHEIDINGSPAGINA INVOEGEN TUSSEN KOPIEËN OF TAKEN

### Sorteren/groeperen

Selecteer de sorteermethode bij het kopiëren van het gescande origineel.
Met 'Sorteren' worden de gescande originelen per set gesorteerd en uitgevoerd. Met 'Groep' worden de gescande originelen per pagina gesorteerd en uitgevoerd.

- DE METHODE VOOR HET ORDENEN VAN UITVOER WIJZIGEN

### Nieten

Elke set kopieën kan worden geniet of de vellen kunnen worden gevouwen in het midden en geniet.

- De nietfunctie is alleen beschikbaar als een finisher of nietfinisher is geïnstalleerd.
- De zadelsteekfunctie is alleen beschikbaar als een nietfinisher is geïnstalleerd.

- ELKE SET GESORTEEERDE KOPIEËN NIETEN
- NIETEN EN VOUWEN VOOR GESORTEERDE KOPIEËN

### Vouwen

Kopieën kunnen worden gevouwen en uitgevoerd.
De vouwfunctie is alleen beschikbaar als een nietfinisher of vouweenheid is geïnstalleerd.

- UITVOERPAPIER VOUWEN

### Perforeren

Met deze functie perforeert u kopieën en voert u ze uit.
De perforatiefunctie is alleen beschikbaar als de perforatiemodule is geïnstalleerd.

- KOPIEËN PERFOREREN

Terug naar begin