# DE OPDRACHTENLIJST LEZEN

## Overzicht

U kunt de opdrachtenlijst weergeven door op de toets [Opdracht Status] op het aanraakscherm te tikken.
In dit gedeelte worden de pictogrammen beschreven die worden weergegeven in de opdrachtenlijst en de berichten die worden weergegeven in 'Status'.

### Pictogrammen die het type opdracht aangeven

| Afdrukopdracht (RGB/CMYK) |  | Kopieeropdracht
| Opdracht voor Scannen naar E-mail |  | Opdracht voor Scannen naar FTP
| Opdracht voor Scannen naar netwerkmap |  | Opdracht voor Scannen naar bureaublad
| Faxverzendopdracht |  | Faxontvangstopdracht
| Opdracht voor PC-Faxverzending |  | Opdracht voor Verzending Internetfax (inclusief directe SMTP)
| Opdracht voor PC-I-Faxverzending |  | Opdracht voor Ontvangst Internetfax (inclusief directe SMTP)
| Tandemkopie/afdrukopdracht |  | Opdracht voor opnieuw afdrukken van een bestand dat is opgeslagen via Scannen naar schijf
| OSA-scanopdracht |  | Distributieopdracht* Inkomende routeringsopdracht
|  |  | Meerdere bestanden opnieuw afdrukken (zoals in een enkel bestand gegroepeerd)

* Wordt weergegeven bij een distributieopdracht voor meerdere modi.

### Berichten die bij 'Status' worden getoond

#### Opdracht in uitvoering

Scherm | Status
--- | ---
'Afdrukken' | Afdrukopdracht wordt uitgevoerd.
'Kopiëren' | Kopieeropdracht wordt uitgevoerd.
'Verbinden' | Bezig met verbinden
'Verzenden' | Bezig met verzenden
'Ontvangen' | Ontvangen
'Tel' | Er wordt met iemand gesproken via een extra telefoon
'Gestopt' | De opdracht is gestopt
'FAST' | FAST-communicatie wordt uitgevoerd.
'Toner op' | Toner op
'Papier leeg' | Papier leeg
'Storing' | Papieropstopping
'Wachten' | Bezig met wachten
'Opwarmen' | Bezig met opwarmen
'Limiet' | De accountlimiet is bereikt.
'Fout' | Er is een fout opgetreden tijdens het uitvoeren van de opdracht

#### Gereserveerde opdracht

Scherm | Status
--- | ---
'Wachten' | Opdracht wacht op uitvoering
'Nogmaals' | De opdracht wordt nogmaals uitgevoerd vanwege een communicatiefout of ander probleem
'Wacht Rapp.' | Wachten op bevestiging van de Internetfaxverzending
Weergave van datum en tijd | Timerverzendopdracht (de opgegeven tijd wordt weergegeven)

#### Voltooide opdracht

Scherm | Status
--- | ---
'OK' | De opdracht is normaal beëindigd.
'Verzenden OK' | Verzending is voltooid
'In Geheugen' | Ontvangst voltooid, maar de fax is niet afgedrukt De ontvangen gegevens (alle pagina's) zijn niet afgedrukt of doorgestuurd (de ontvangen gegevens zijn niet verwijderd)
'Ontvangen' | Ontvangen faxgegevens afgedrukt De fax is ontvangen De ontvangen gegevens (elke bestand) zijn opgeslagen
'Doorstuur OK' | De ontvangen gegevens/ontvangen gegevens (elk bestand) zijn doorgestuurd
'FAST' | FAST-communicatie wordt uitgevoerd.
'Gestopt' | De opdracht werd gestopt
'Wissen' | Verwijderde ontvangen gegevens in het scherm Beeldcontrole
'Aantal geslaagde verzendbestemmingen/totaal aantal bestemmingen OK' | Voltooiing van een distributieverzending, navraagopdrachtenreeks of inkomende routingbewerking. Als verzending naar 3 van 5 bestemmingen is geslaagd, wordt het bericht '003/005 OK' getoond.
'Geen antwrd.' | Er is een fout opgetreden omdat er geen antwoord kwam van de bestemming
'Bezet' | Er is een fout opgetreden omdat de ontvanger bezet was
'OK-rapport' | Een antwoord 'Ontvangst geslaagd' ontvangen
'Foutrapport' | Een antwoord 'Leveringsfout' ontvangen
'Geen Rapp.' | Time-out leveringsbevestiging ontvangen
'Ontvangen' | E-mail die geen Internetfax is ontvangen
'Ontvangst Weigeren' | Er werd een fax verzonden van een verzender die geblokkeerd werd door de functie anti-junkfax
'NGxxxxxx' | De verzending/ontvangst is mislukt omdat er een communicatiefout is opgetreden (er wordt een 6-cijferige foutcode weergegeven in xxxxxx).
'Fout' | Er is een fout opgetreden tijdens het uitvoeren van de opdracht

Terug naar begin