# TOEGANG NAVRAAG BEPERKEN (INSTELLING NAVRAAGBEVEILIGING)

## Overzicht

In het volgende gedeelte wordt 'Instelling Navraagbeveiliging' toegelicht. Via deze functie worden er beperkingen opgelegd aan andere apparaten die navraaggeheugen kunnen gebruiken.
Als een apparaat om faxverzending vraagt, kunt u het apparaat toestaan om navraaggeheugen te gebruiken als het voor de afzender geprogrammeerde faxnummer overeenkomt met een faxnummer dat op uw apparaat als een navraagwachtwoordnummer is opgeslagen.
Om deze functie te kunnen gebruiken, moet u eerst navraagwachtwoordnummers opslaan (de faxnummers van de afzenders die zijn geprogrammeerd op de andere apparaten) in 'Instellingsmodus' van het apparaat en vervolgens de instelling voor navraagbeveiliging inschakelen.
De instelling voor navraagbeveiliging kan voor maximaal 10 andere apparaten worden ingesteld.

###### De navraagbeveiliging instellen:

Selecteer in 'Instellingsmodus (beheerder)' [Systeeminstellingen] → [Instellingen Beeld Verzenden] → [Faxinstellingen] → [Navragen] → [Faxnavraagbeveiliging].
Terug naar begin