# AFZENDERINFORMATIE TIJDELIJK WIJZIGEN (EIGEN NAAM KIEZEN)

## Overzicht

U kunt de afzenderinformatie die wordt afgedrukt op een fax tijdelijk wijzigen door een van de opgeslagen afzendergegevens te selecteren.
De functie wordt opgeheven wanneer de verzending met de gewijzigde afzenderinformatie wordt beëindigd.

###### De afzenderinformatie die moet worden gebruik voor de functie Eigen naam kiezen opslaan:

Selecteer in 'Instellingsmodus (beheerder)' → [Systeeminstellingen] → [Instellingen Beeld Verzenden] → [Bedieningsinstellingen] → [Eigen naam en bestemming instellen] → [Registratie van eigen naam selecteren].

## Bediening

1. #### Plaats het origineel

   Plaats het origineel in de automatische documentinvoereenheid of op de glasplaat.
   - AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOEREENHEID
   - GLASPLAAT

2. #### Voer het faxnummer van de bestemming in

   - EEN BESTEMMINGSNUMMER INVOEREN MET DE CIJFERTOETSEN
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET ADRESBOEK
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VIA HET ZOEKNUMMER
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET GLOBAAL ADRESBOEK
   - EEN BESTEMMING OPGEVEN VANUIT HET VERZENDLOGBOEK

3. #### Tik op de toets [Overige] en vervolgens op de toets [Eigen naam kiezen]

4. #### Tik op de toets Zendergegevens en geef de afzenderinformatie op die voor verzending van uw eigen nummer moet worden gebruikt.

   Wanneer u klaar bent met het invoeren van de instellingen, tikt u achtereenvolgens op de toetsen en [Vorige].

   ###### De instelling voor afzenderinformatie annuleren:

   Tik op de toets [Wissen].

5. #### Tik op de toets [Start] om het scannen van het origineel te starten

   Als u de pagina's van het origineel in de documentinvoerlade hebt geplaatst, worden alle pagina's gescand.
   Als u het origineel op de glasplaat plaatst, wordt elke pagina afzonderlijk gescand.
   Nadat u het laatste origineel hebt gescand, tikt u op de toets [Lezen Klaar].
   Er klinkt een pieptoon om aan te geven dat het scannen en verzenden is voltooid.
   Tik op de toets [Voorbeeld] om de uitvoerafbeelding te bekijken voordat u deze verzendt. Nadat u een origineel hebt gescand door op de toets [Voorbeeld] te tikken, tikt u op de toets [Extra scan] om het volgende origineel te scannen. Tik op de toets [Start] om de verzending van een afbeelding te starten.
   Zie 'HET UITVOERBEELD VOOR HET VERZENDEN CONTROLEREN' voor meer informatie.

Terug naar begin