# AFDRUKINSTELLINGEN VOOR TABPAPIER EN AFDRUKKEN MET TABPAPIER

## Overzicht

Met deze functie drukt u tekst af op de tabs van tabpapier.
Er zijn twee methoden beschikbaar: 'Instellingen tabpapier' en 'Afdrukken tabpapier'.

###### Instellingen tabpapier

Maak de tekst die u op tabpapier wilt afdrukken in een applicatie en stel de verschuivingsafstand van de tekst in bij [Instellingen tabpapier] op het tabblad [Geavanceerd] in het eigenschappenvenster van de printerdriver. De tekst wordt op de tabs afgedrukt.

###### Afdrukken tabpapier (alleen voor PCL6)

Tabbladen worden afgedrukt terwijl deze worden ingevoegd tussen de gewenste pagina's.
Voer de tekst die u wilt afdrukken op de tabs in bij [Afdrukken tabpapier] op het tabblad [Speciale functies] in het eigenschappenvenster van de printerdriver. Geef gedetailleerde instellingen op, zoals grootte van de tabs, startpositie, afstand tussen tabs en paginanummers waar de tabbladen moeten worden ingevoegd.

Deze functies zijn beschikbaar in een Windows-omgeving.

## Bediening

### Windows

### Instellingen tabpapier

Bereid de gegevens die moeten worden afgedrukt op het tabpapier voor in een applicatie en voer de volgende stappen uit:

1. #### Klik op het tabblad [Geavanceerd] en klik op de knop [Instellingen tabpapier]

2. #### Geef de verschuivingsafstand van de afbeelding op door rechtstreeks een waarde in te voeren of door op de knop te klikken

3. #### Selecteer papierbron en -type

   Klik op het tabblad [Papier] en selecteer 'Papierbron' en 'Papiertype'.
   Selecteer bij 'Papierbron' een papierlade waarin u tabpapier wilt plaatsen. Selecteer [Tabpapier] bij 'Papiertype'.

   - Tabpapier kan in lade 4, de doorvoerlade en de laden met grote capaciteit worden geplaatst.
   - Geef op het apparaat ook het papiertype op voor de lade met tabpapier die moet worden geladen in [Tabpapier].

### Afdrukken tabpapier (alleen voor PCL6)

Open de gegevens waarin u het tabpapier wilt invoegen en selecteer vervolgens de instellingen.

1. #### Klik op het tabblad [Speciale functies]

2. #### Selecteer [Afdrukken tabpapier] en klik op de knop [Instellingen]

3. #### Selecteer de instellingen voor de tabpositie

   Voor in de handel verkrijgbaar tabpapier gebruikt u de bestaande instellingen, zoals [LT-5tab-A] in 'Gebruikersinstellingen'. Voor andere typen tabpapier kunnen de positie van de eerste tab, de afstand tussen tabs en de horizontale en verticale afmetingen van de tabs rechtstreeks worden ingevoerd of gewijzigd met de knop . Selecteer bovendien het formaat van het tabpapier onder 'Papierformaat'.
   De instellingen van het tabpapier kunnen worden opgeslagen en een opgeslagen bestand kan worden geopend vanuit 'Gebruikersinstellingen'.

4. #### Selecteer de pagina-instellingen

   Geef de pagina's op waar u het tabpapier wilt invoegen en voer de tekst in die u wilt afdrukken op de tabs. Selecteer ook het lettertype en pas de opmaak aan.
   - Tabpapier kan in lade 4, de doorvoerlade en de laden met grote capaciteit worden geplaatst.
   - Geef op het apparaat ook het papiertype op voor de lade met tabpapier die moet worden geladen in [Tabpapier].

Terug naar begin